[image: image10.jpg]y 4

RESCUE
CENTER

DENMARK





REPETITION
Bjærgning.

NAVN:______________________
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Du er kaldt ud til en opgave i Volvo FL 10. Din bil vejer 16,4 ton og er udstyret med et 6 ton spil. Havaristen er en lastbil på 6 ton. Underlaget er græs og stigningen er 10(. Du er nødt til at holde på en grusvej og derfor er det ikke muligt at sætte ankerspaderne.

Hvad er ledetallet?__________________

Hvad er trækkraft nødvendig ?__________________

Hvad er rullemodstanden ?__________________

Hvad er stigningsmodstanden ?_________________

Er det nødvendigt at sætte ankerspaderne ? _________________

Kan du løse opgaven ?_______________________

2.  Hvad betyder WLL?

     □ Work load Limit
     □ Working Work Load

     □ Safe Working Load
3.  Hvad er sikkerhedsfaktoren på Rundsling til anhugning (Træk) ?

     □ 4

     □ 5

     □ 7

4.  Hvad er trækkraft nødvendig for at rejse et køretøj på 16200 kg ?

     □ 9700

     □ 8100
     □ 8600

5.  Hvem er ansvarlig for, at materiellet er i lovlig stand, under brug ?

     □ Arbejdsgiveren
     □ Arbejdstageren
     □ Sikkerhedsrepræsentanten
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     Du er kaldt ud til en opgave i Unimog. Din bil vejer 6,5 ton og er udstyret med et 10      

     ton spil. Havaristen er en mejetærsker på 12 ton. Underlaget er lavt mudder og  

     stigningen er 5(. Du holder på marken, så der er derfor ingen problemer med at sætte
ankerspaderne.
Hvad er ledetallet?__________________

Hvad er trækkraft nødvendig ?__________________

Hvad er rullemodstanden ?__________________

Hvad er stigningsmodstanden ?_________________

Er det nødvendigt at sætte ankerspaderne ? _________________

Kan du løse opgaven ?_______________________

7.  Hvad er vægten på 6,2 m( sten ?

     □ 15.887 kg

     □ 16.320 kg

     □ 16.120 kg

8.  En lastbil på 11.800 kg er kørt i grøften. Den er læsset med 3.400 l. sprit. Hvad er den 

     samlede vægt på lastbilen ?

     □ 14.520 kg

     □ 16.800 kg

     □ 10.920 kg
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    Du er kaldt ud til en opgave i UNIMAN. Din bil vejer 8,5 ton og er udstyret med et 10 ton 
    spil. 

    Havaristen er en slamsuger på 21 ton. Underlaget er græs og stigningen er 5(. Du 

    holder på asfaltvejen, og det er derfor ikke muligt at sætte ankerspaderne.

Hvad er ledetallet?__________________

Hvad er trækkraft nødvendig ?__________________

Hvad er rullemodstanden ?__________________

Hvad er stigningsmodstanden ?_________________

Er det nødvendigt at sætte ankerspaderne ? _________________

Kan du løse opgaven ?_______________________
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    Havaristen vejer 14,5 ton, og holder i løst sand, med 5 graders stigning.

    Din bjærgningsvogn vejer 6,5 ton, og er udstyret med et 10 ton spil.

    Du kan sætte dine ankerspader.

    Beregn :

    Trækkraft nødvendig:_______________

    Belastning på kasteblok:_______________

    Belastning på spilwire:_______________
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    Ankerværdi B:_______________

11.  Hvad er sikkerhedsfaktoren på spilwiren til et trækspil ?

       □ 4

       □ 5

       □ 7

12.  
[image: image5.jpg]



       Hvad er ankerværdien på en bjærgningsvogn på 6.500 kg, fodbremset på beton med 

       klodser ?

       □ 6.000 kg

       □ 5.200 kg

       □ 4.800 kg
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      Du er kaldt ud til en opgave i MAGIRUS 168. Din bil vejer 8,2 ton og er udstyret med et 
     10 ton spil. Havaristen er en skraldebil på 11 ton. Underlaget er græs og stigningen

      er 15(. Du holder på vejen og det er derfor ikke muligt at sætte ankerspaderne.

Hvad er ledetallet?__________________

Hvad er trækkraft nødvendig ?__________________

Hvad er rullemodstanden ?__________________

Hvad er stigningsmodstanden ?_________________

Er det nødvendigt at sætte ankerspaderne ? _________________

Kan du løse opgaven ?_______________________
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     Du er kaldt ud til en opgave i UNIMOG. Din bil vejer 6,5 ton og er udstyret med et 10 ton 

     spil. Havaristen er en traktor med vogn, med en samlet vægt på 18 ton. Underlaget 

     er græs og stigningen er 10(. Du kan holde på marken og skal derfor ikke overveje om 
     det er nødvendigt, at sætte ankerspaderne.

Hvad er ledetallet?__________________

Hvad er trækkraft nødvendig ?__________________

Hvad er rullemodstanden ?__________________

Hvad er stigningsmodstanden ?_________________

Er det nødvendigt at sætte ankerspaderne ? _________________

Kan du løse opgaven ?_______________________
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     Hvor hurtigt må bjærgningsvognen køre med denne havarist?

     Bjærgningsvognen vejer 5225 kg, og har ABS-bremser.

     Havaristen vejer 1800 kg.
     □ 60 km/t
     □ 80 km/t
16. Hvad må et køretøj max. veje, hvis det bugseres ophængt efter 

     bjærgningsvognen i opgave 15, og hastigheden er 70 km/t?

     □ 2062,5 kg

     □ 1306,25 kg

     □ 2612,5 kg 

17.
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Hvad er T/N på havaristen?

     □ 39.000 kg

     □ 37.200 kg

     □ 28.000 kg 
Havarist
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